Příloha č.3 TECHNICKÉ PARAMETRY DODÁVKY

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Systém pro identifikaci a evidenci odpadových nádob** | | |
| **Název nabízeného systému** | **Typové označení** | |
| Doplní uchazeč | Doplní uchazeč | |
| **Popis požadovaného technického parametru** | **Požadavek**  **na parametr** | **Splnění**  **parametru** |
| Identifikace technologií RFID (132,4 kH), druh HDX | ANO | Doplní uchazeč |
| Vzdálená diagnostika systému bez nutnosti zásahu posádky. | ANO | Doplní uchazeč |
| Certifikace dle „CE“, „EHS“, „E1“ | ANO | Doplní uchazeč |
| Typ čtecích antén „zadní hřebenová“ | ANO | Doplní uchazeč |
| Načítání nádob s čipem i bez čipu na hřebeni vyklápěče. | ANO | Doplní uchazeč |
| Možnost blokace výsypu nádob bez čipu. | ANO | Doplní uchazeč |
| Možnost blokace výsypu na základě White-listu | ANO | Doplní uchazeč |
| Senzor pro ověření úplného (100 %) výsypu. | ANO | Doplní uchazeč |
| Tlačítkové boxy pro informace o nádobě, umístěné na vyklápěči, vlevo i vpravo. | ANO | Doplní uchazeč |
| Řídící jednotka pro sběr signálů z jednotlivých antén a senzorů a pro komunikaci  s operační jednotkou, | ANO | Doplní uchazeč |
| Paměťová jednotka pro komunikační display (slouží k zálohování dat z identifikačního systému). | ANO | Doplní uchazeč |
| Displej s navigačním systémem pro komunikaci vozidla s řídícím centrem | ANO | Doplní uchazeč |
| Kompletní instalace identifikačního systému na vozidlo, naprogramování. | ANO | Doplní uchazeč |
| Propojení hardware se softwarem a propojení softwaru vozidla s kanceláří online. | ANO | Doplní uchazeč |
| Sledování GPS polohy výsypu odpadových nádob. | ANO | Doplní uchazeč |
| Správní program pro řídící centrum, s možností plánování trasy svozu odpadu pro vozidlo. | ANO | Doplní uchazeč |
| Softwarová licence map pro ČR. | ANO | Doplní uchazeč |
| Garance životnosti transpondérů 8 let. | ANO | Doplní uchazeč |
| Možnost korekce GPS souřadnice nádoby ve správním programu. | ANO | Doplní uchazeč |
| Zvukové upozornění a světelná signalizace při výsypu nádoby bez transpondérů nebo mimo white-list. | ANO | Doplní uchazeč |